# Fonctionnement du LoRa :

## Schéma simple :

## Explication :

Il faudra réussir à connecter l’Arduino à notre passerelle LoRa afin que l’Arduino puisse envoyer des données.

La passerelle LoRa elle va se connecter au serveur TTN (gratuit) pour pouvoir envoyer les données.

Pour envoyer des données à notre passerelle il faudra relever sur l’Arduino :

* Device ID
* Device EUI
* App key

Pour configurer tout ça il faut utiliser la bibliothèque TheThingsNetwork.h